---
generated_at: 2026-02-01 11:10:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：119-clang-nvlink-wrapper

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：16 / 16、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  1. なし - 全主張に根拠あり
- 追加確認推奨
  1. CUDA Toolkitとの連携詳細
  2. サポートされているGPUアーキテクチャ

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `clang/tools/clang-nvlink-wrapper/ClangNvlinkWrapper.cpp` (1-821行)
- E-02: 機能一覧.csv (No.119 clang-nvlink-wrapper)

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | nvlinkをラップするユーティリティ | E-01: 9-14行目「This tool wraps around the NVIDIA linker called 'nvlink'. The NVIDIA linker is required to create NVPTX applications, but does not support common features like LTO or archives. This utility wraps around the tool to cover its deficiencies.」 | ○ |
| C-02 | LTOとアーカイブ処理の補完 | E-01: 10-11行目「does not support common features like LTO or archives」 | ○ |
| C-03 | Symbol構造体でシンボル管理 | E-01: 260-299行目 Symbol構造体定義 | ○ |
| C-04 | getInputで入力ファイル収集 | E-01: 500-713行目 getInput関数 | ○ |
| C-05 | アーカイブ展開とメンバー選択 | E-01: 538-556行目「case file_magic::archive: { Expected<std::unique_ptr<object::Archive>> LibFile = object::Archive::create(Buffer)」 | ○ |
| C-06 | シンボル解決によるメンバー抽出 | E-01: 563-591行目「while (Extracted) { Extracted = false; ... Expected<bool> ExtractOrErr = getSymbols(*Input, SymTab, IsLazy)」 | ○ |
| C-07 | createLTOでnvptx64トリプル設定 | E-01: 348行目「const llvm::Triple Triple("nvptx64-nvidia-cuda")」 | ○ |
| C-08 | LTO出力形式はPTX | E-01: 387行目「Conf.CGFileType = CodeGenFileType::AssemblyFile」 | ○ |
| C-09 | --lto-emit-llvm対応 | E-01: 389-398行目「if (Args.hasArg(OPT_lto_emit_llvm)) { Conf.PreCodeGenModuleHook = [&](size_t, const Module &M) { ... WriteBitcodeToFile(M, LinkedBitcode)」 | ○ |
| C-10 | runPTXAsでptxas呼び出し | E-01: 301-345行目 runPTXAs関数、341行目「if (sys::ExecuteAndWait(*PTXAsPath, AssemblerArgs))」 | ○ |
| C-11 | アーキテクチャ必須チェック | E-01: 312-314行目「if (!Args.hasArg(OPT_arch)) return createStringError("must pass in an explicit nvptx64 gpu architecture to 'ptxas'")」 | ○ |
| C-12 | runNVLinkでnvlink呼び出し | E-01: 715-762行目 runNVLink関数、758行目「if (sys::ExecuteAndWait(*NVLinkPath, LinkerArgs))」 | ○ |
| C-13 | ラッパー専用オプション除外 | E-01: 733-735行目「if (Arg->getOption().hasFlag(WrapperOnlyOption)) continue」 | ○ |
| C-14 | cubin拡張子要求 | E-01: 691-710行目「createTempFile ... hasFatBinary(...) ? "o" : "cubin"」 | ○ |
| C-15 | 一時ファイル削除 | E-01: 814-817行目「if (!Args.hasArg(OPT_save_temps)) for (const auto &TempFile : TempFiles) if (std::error_code EC = sys::fs::remove(TempFile))」 | ○ |
| C-16 | FatBinary判定 | E-01: 168-179行目 hasFatBinary関数「return (*ObjFile)->getArch() != Triple::nvptx && (*ObjFile)->getArch() != Triple::nvptx64」 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし。主要機能は全てソースコードで確認済み。
- 追加で確認可能な情報：
  - CUDA Toolkitのバージョン要件
  - サポートされているGPUアーキテクチャ（sm_XX）

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張に根拠あり
- 0: 低リスク - 明確なラッパー実装

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] nvlink/ptxasの検索パスを確認（--cuda-path）
- [ ] シンボル解決ロジックの動作を確認
- [ ] LTO出力形式（PTX → cubin）のフローを確認
- [ ] FatBinary処理の条件を確認
