---
generated_at: 2026-02-22 20:30:00
metrics:
  claims_total: 42
  claims_with_evidence: 39
  claims_without_evidence: 3
confidence_derived: 0.93
---

# 根拠レポート：運用マニュアル

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された運用マニュアルの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.93**
  - 根拠あり：39 / 42、根拠なし：3
- 優先レビュー（高）
  1. **mirbのreadlineバックエンド環境変数**：実行時の動作確認が未実施
  2. **mruby-configの出力内容**：実行時の出力確認が未実施
  3. **サポート連絡先URL**：公式情報の最新性が未確認

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `docs/code-to-docs/README.md` — プロジェクト概要（mrubyの説明、技術スタック、セットアップ手順）
- E-02: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` — 92機能の一覧
- E-03: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` — 画面なし（CLIベース）の確認
- E-04: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面遷移図.md` — 画面機能が存在しないことの確認
- E-05: `docs/code-to-docs/画面設計書/1-該当なし.md` — 画面なしの詳細調査結果
- E-06: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` — 画面機能マッピング（データなし）
- E-07: `mrbgems/mruby-bin-mruby/tools/mruby/mruby.c` — mrubyコマンドの実装
- E-08: `mrbgems/mruby-bin-mirb/tools/mirb/mirb.c` — mirbコマンドの実装
- E-09: `mrbgems/mruby-bin-mrbc/tools/mrbc/mrbc.c` — mrbcコマンドの実装
- E-10: `mrbgems/mruby-bin-debugger/tools/mrdb/mrdb.c` — mrdbコマンドの実装
- E-11: `mrbgems/mruby-bin-strip/tools/mruby-strip/mruby_strip.c` — mruby-stripの実装
- E-12: `mrbgems/mruby-bin-config/mruby-config` — mruby-configの実装（シェルスクリプト）
- E-13: `include/mruby.h` — メインC API定義
- E-14: `src/state.c` — mrb_open/mrb_close実装
- E-15: `src/load.c` — mrb_load_string/mrb_load_file実装
- E-16: `Rakefile` — ビルドシステムのメインスクリプト
- E-17: `Makefile` — Makeエントリポイント
- E-18: `build_config/default.rb` — デフォルトビルド設定
- E-19: `build_config/minimal.rb` — 最小ビルド設定
- E-20: `mrbgems/default.gembox` — デフォルトgembox定義
- E-21: `doc/guides/debugger.md` — デバッガ使用ガイド
- E-22: `doc/guides/compile.md` — コンパイルガイド
- E-23: `doc/guides/mrbgems.md` — mrbgem開発ガイド
- E-24: `doc/guides/mrbconf.md` — コンパイル設定マクロガイド
- E-25: `doc/guides/gc-arena-howto.md` — GCアリーナ管理ガイド
- E-26: `doc/guides/memory.md` — メモリ管理ガイド
- E-27: `README.md` — プロジェクトREADME

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | mrubyはISO標準（ISO/IEC 30170:2012）に準拠した軽量Ruby言語処理系 | E-01, E-27 | ○ |
| C-02 | mrubyは画面（GUI/Web UI）を持たないCLIベースの言語エンジン | E-03, E-04, E-05 | ○ |
| C-03 | mrubyコマンドのオプション一覧（-b, -c, -d, -e, -r, -v等） | E-07 | ○ |
| C-04 | mrubyは複数の-eオプションを結合して実行する | E-07 | ○ |
| C-05 | mruby -bでコンパイル済みバイナリを実行可能 | E-07 | ○ |
| C-06 | mruby -cで構文チェックのみ実行可能 | E-07 | ○ |
| C-07 | mruby -rでライブラリを事前読み込み可能 | E-07 | ○ |
| C-08 | mirbは対話型シェル（REPL）として動作する | E-08 | ○ |
| C-09 | mirbはタブ補完機能をサポート | E-08 | ○ |
| C-10 | mirbの_変数に最後の実行結果が保存される | E-08 | ○ |
| C-11 | mirbはquit/exitで終了可能 | E-08 | ○ |
| C-12 | mirbはCtrl+Cで入力キャンセル可能 | E-08 | ○ |
| C-13 | MRUBY_MIRB_READLINE環境変数でエディタバックエンドを選択可能 | E-08 | △ |
| C-14 | mrbcはRubyソースをバイトコード(.mrb)にコンパイルする | E-09 | ○ |
| C-15 | mrbc -Bオプションでc言語形式の出力が可能 | E-09 | ○ |
| C-16 | mrbc -gオプションでデバッグ情報を含めてコンパイル可能 | E-09 | ○ |
| C-17 | mrbc -oオプションで出力ファイル名を指定可能 | E-09 | ○ |
| C-18 | mrbc複数ファイル指定時は-oが必須 | E-09 | ○ |
| C-19 | mrbcの最適化オプション（--no-optimize, --no-ext-ops, --remove-lv） | E-09 | ○ |
| C-20 | mrdbはブレークポイント・ステップ実行・変数検査をサポート | E-10, E-21 | ○ |
| C-21 | mrdbのコマンド一覧（break, continue, step, next, print等） | E-10, E-21 | ○ |
| C-22 | mrdb -bオプションで.mrbファイルをデバッグ可能 | E-10 | ○ |
| C-23 | デバッグ情報なしの.mrbファイルではブレークポイント設定不可 | E-10, E-21 | ○ |
| C-24 | mruby-stripはデバッグ情報を削除しファイルサイズを削減 | E-11 | ○ |
| C-25 | mruby-strip -lオプションでローカル変数名も削除可能 | E-11 | ○ |
| C-26 | mruby-stripはファイルをインプレースで修正する | E-11 | ○ |
| C-27 | mruby-configはビルド設定情報を出力する | E-12 | △ |
| C-28 | mrb_open()でmrubyランタイムを初期化する | E-13, E-14 | ○ |
| C-29 | mrb_close()でランタイムの終了とメモリ解放を行う | E-13, E-14 | ○ |
| C-30 | mrb_load_string()で文字列のRubyコードを実行可能 | E-13, E-15 | ○ |
| C-31 | mrb_load_file()でファイルからRubyコードを実行可能 | E-13, E-15 | ○ |
| C-32 | GCアリーナのsave/restoreでメモリリークを防止 | E-13, E-25 | ○ |
| C-33 | ビルドにRuby 2.5以上とCコンパイラが必要 | E-01, E-22 | ○ |
| C-34 | rakeコマンドでビルドを実行する | E-16, E-17 | ○ |
| C-35 | MRUBY_CONFIG環境変数でビルド設定を指定可能 | E-16, E-22 | ○ |
| C-36 | build/host/bin/にビルド成果物が生成される | E-01, E-22 | ○ |
| C-37 | gemboxでmrbgemの組み合わせを管理可能 | E-20, E-23 | ○ |
| C-38 | 主なビルド設定マクロ（MRB_NO_STDIO等）の説明 | E-24 | ○ |
| C-39 | MRuby::CrossBuildでクロスコンパイル設定が可能 | E-19, E-22 | ○ |
| C-40 | mrbgemの基本ディレクトリ構造（mrbgem.rake, mrblib/, src/, test/） | E-23 | ○ |
| C-41 | mrubyは66以上の標準gemを含む | E-01, E-02 | ○ |
| C-42 | GitHubリポジトリのURLが https://github.com/mruby/mruby | E-27 | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-13: mirbのMRUBY_MIRB_READLINE環境変数の動作はソースコードのマクロ定義から推測しているが、実行時の動作確認は行っていない
  - 候補：mirb実行環境でのテスト / README内のドキュメント / 公式Wiki
- C-27: mruby-configの出力内容はシェルスクリプトの解析に基づくが、実際の出力フォーマットは環境依存
  - 候補：ビルド後のmruby-config実行による確認
- C-42: GitHubリポジトリのURLはREADMEから引用しているが、リンクの有効性は未確認
  - 候補：WebブラウザでのURL確認

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0（低リスク）：マニュアル全体の構成と主要CLIツールの操作手順は、全てソースコードの引数解析処理から検証済み
- 0（低リスク）：C API関連の記載は、include/mruby.hおよびsrc/state.c、src/load.cの実装と一致
- 1（中リスク）：mrubyはCLIベースのプロジェクトであるため、テンプレートの「画面」「通知」「申請」等のセクションは開発者向け操作手順に読み替えている。テンプレートとの構成差異についてレビュアー確認が必要
- 0（低リスク）：ビルドシステムの記載はRakefile、build_config/、doc/guides/compile.mdと整合

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] CLIツールのオプション一覧がソースコードの引数解析と一致しているか
- [ ] C API関数のシグネチャがinclude/mruby.hの定義と一致しているか
- [ ] ビルド手順がdoc/guides/compile.mdの内容と整合しているか
- [ ] mrbgemの開発手順がdoc/guides/mrbgems.mdの内容と整合しているか
- [ ] GCアリーナ管理の注意事項がdoc/guides/gc-arena-howto.mdの内容と整合しているか
- [ ] テンプレートからの構成変更（画面→CLI操作への読み替え）が適切か
