---
generated_at: 2026-02-22 10:25:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：86-Taskスケジューラ

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `mrbgems/mruby-task/src/task.c` - スケジューラコア実装
- E-02: `mrbgems/mruby-task/include/task.h` - タスク構造体・定数定義
- E-03: `mrbgems/mruby-task/include/task_hal.h` - HALインターフェース
- E-04: `mrbgems/mruby-task/mrbgem.rake` - gem仕様定義
- E-05: `mrbgems/mruby-task/test/task.rb` - テストコード
- E-06: `mrbgems/mruby-task/README.md` - README

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | 4つのキュー（DORMANT/READY/WAITING/SUSPENDED） | E-02 (76-79行目) | ○ |
| C-02 | 優先度0-255（0が最高） | E-02 (46行目), E-01 (691-694行目) | ○ |
| C-03 | デフォルト優先度128 | E-01 (662行目) | ○ |
| C-04 | タイムスライス=MRB_TICK_UNIT*MRB_TIMESLICE_TICK_COUNT | E-02 (83-88行目) | ○ |
| C-05 | mrb_vm_execでタスク実行 | E-01 (371行目) | ○ |
| C-06 | コンテキスト切替はmrb->cの差し替え | E-01 (353行目) | ○ |
| C-07 | MRB2TASKでポインタ演算からtask取得 | E-01 (37行目) | ○ |
| C-08 | scheduler_lockで同期実行保護 | E-01 (56-61行目, 1144-1147行目) | ○ |
| C-09 | Task.newにブロック必須 | E-01 (671-673行目), E-05 (48-50行目) | ○ |
| C-10 | Task.passでswitching_をTRUEに設定 | E-01 (820行目) | ○ |
| C-11 | join待ちタスクの起床 | E-01 (306-323行目) | ○ |
| C-12 | C関数境界チェック(cci>0) | E-01 (548-555行目) | ○ |
| C-13 | HAL gem自動選択 | E-04 (11-35行目) | ○ |
| C-14 | MRB_USE_TASK_SCHEDULER定義 | E-04 (7行目) | ○ |
| C-15 | mrb_tickでtimeslice減少 | E-01 (413-418行目) | ○ |
| C-16 | スリープタスク起床判定 | E-01 (422-448行目) | ○ |
| C-17 | mrb_task_run_onceでWASM対応 | E-01 (497-526行目) | ○ |
| C-18 | mrb_execute_proc_synchronouslyで同期実行 | E-01 (1129-1217行目) | ○ |
| C-19 | GC統合（mrb_task_mark_all） | E-01 (98-149行目) | ○ |
| C-20 | sleep/usleepのタスク対応版上書き | E-01 (1557-1560行目) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコード・README・テストで確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] HAL関数（mrb_hal_task_init等）の実装がhal-posix-task/hal-win-taskに存在するか確認
- [ ] mrb_task構造体のメモリレイアウトとMRB2TASKマクロの整合性を確認
- [ ] scheduler_lockのオーバーフロー保護（MRB_TASK_SCHEDULER_LOCK_MAX）を確認
