---
generated_at: 2026-02-22 10:15:00
metrics:
  claims_total: 15
  claims_with_evidence: 15
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：84-ObjectSpace#memsize_of

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：15 / 15、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `mrbgems/mruby-os-memsize/src/memsize.c` - memsize実装
- E-02: `mrbgems/mruby-os-memsize/mrbgem.rake` - gem仕様定義
- E-03: `mrbgems/mruby-os-memsize/test/memsize.rb` - テストコード

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | ObjectSpace.memsize_ofとmemsize_of_allを提供 | E-01 (264-265行目) | ○ |
| C-02 | 即値は0を返す | E-03 (3-4行目), E-01 (140-141行目) | ○ |
| C-03 | Stringは非埋め込み時にCAPAを加算 | E-01 (74-78行目) | ○ |
| C-04 | Class/Moduleはメソッドテーブルサイズを含む | E-01 (84行目) | ○ |
| C-05 | Arrayは埋め込み超過時にポインタ配列サイズを加算 | E-01 (107-108行目) | ○ |
| C-06 | Procはirep再帰計算を含む | E-01 (115-116行目) | ○ |
| C-07 | irepは子irepを再帰的に計算 | E-01 (34-38行目) | ○ |
| C-08 | memsize_of_allはクラスフィルタをサポート | E-01 (255行目: mrb_get_args) | ○ |
| C-09 | memsize_of_allはmrb_objspace_each_objectsで全走査 | E-01 (256行目) | ○ |
| C-10 | 内部オブジェクト（FREE, ENV等）はスキップ | E-01 (229-232行目) | ○ |
| C-11 | mruby-objectspaceに依存 | E-02 (6行目) | ○ |
| C-12 | Hashはmrb_hash_memsizeを使用 | E-01 (98行目) | ○ |
| C-13 | Fiberはコンテキスト+スタック+ciサイズ | E-01 (126-134行目) | ○ |
| C-14 | Method/UnboundMethodはos_memsize_of_methodで計算 | E-01 (90-92行目) | ○ |
| C-15 | テストで即値・String・Array・Fiber・Hash等を検証 | E-03 (全体) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードで確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] os_memsize_of_objectのswitch文が全MRB_TT_*型を網羅しているか確認
- [ ] irep再帰計算の終了条件が正しいか確認
