---
generated_at: 2026-02-22 10:10:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 18
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：2-IREP Cソースダンプ (cfunc形式)

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：18 / 18、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 全項目に根拠あり。特に優先レビューが必要な項目はなし。

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `src/dump.c` - mrb_dump_irep_cfunc関数（951-996行目）
- E-02: `src/dump.c` - mrb_dump_irep関数（820-895行目）
- E-03: `mrbgems/mruby-bin-mrbc/tools/mrbc/mrbc.c` - dump_file関数（258-281行目）
- E-04: `mrbgems/mruby-bin-mrbc/tools/mrbc/mrbc.c` - parse_args関数（88-188行目）
- E-05: `include/mruby/dump.h` - MRB_DUMP_STATICフラグ定義（21行目）
- E-06: `include/mruby/dump.h` - エラーコード定義（39-45行目）
- E-07: `mrbgems/mruby-bin-mrbc/tools/mrbc/mrbc.c` - RITEBIN_EXT/C_EXT定数（14-15行目）
- E-08: `docs/code-to-docs/帳票一覧/帳票一覧.csv` - 帳票No.2の定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | mrb_dump_irep_cfuncがCソースファイルとしてIREPを出力する | E-01 | ○ |
| C-02 | mrbcコマンドの-Bオプション指定で使用される | E-03, E-04 | ○ |
| C-03 | 出力ファイルにはuint8_t配列としてバイナリデータが含まれる | E-01 | ○ |
| C-04 | #include stdint.hが出力される | E-01 (961行目) | ○ |
| C-05 | MRB_DUMP_STATICフラグでstatic修飾子を制御 | E-01 (968行目), E-05 | ○ |
| C-06 | staticフラグなしの場合extern(C++)宣言が出力される | E-01 (969-970行目) | ○ |
| C-07 | バイナリデータは0x%02x形式で出力される | E-01 (983行目) | ○ |
| C-08 | 16バイトごとに改行が挿入される | E-01 (977行目: bin_idx%16==0) | ○ |
| C-09 | 内部でmrb_dump_irepを呼び出してバイナリを生成する | E-01 (959行目) | ○ |
| C-10 | fpがNULLの場合MRB_DUMP_INVALID_ARGUMENTを返す | E-01 (955行目) | ○ |
| C-11 | initnameがNULLまたは空文字の場合MRB_DUMP_INVALID_ARGUMENTを返す | E-01 (955行目) | ○ |
| C-12 | fprintf失敗時にMRB_DUMP_WRITE_FAULTを返す | E-01 (963, 974, 981, 984行目) | ○ |
| C-13 | デフォルト出力ファイル拡張子は.c | E-07 (C_EXT定数) | ○ |
| C-14 | -Bオプションの引数がinitname（配列名）として使用される | E-04 (118-129行目) | ○ |
| C-15 | -Sオプションなしの場合cfunc形式が選択される | E-03 (263-268行目) | ○ |
| C-16 | 配列終端は};で閉じられる | E-01 (988行目) | ○ |
| C-17 | メモリ解放はmrb_freeで行われる | E-01 (994行目) | ○ |
| C-18 | MRB_NO_STDIOが定義されている場合使用不可 | E-01 (897行目: #ifndef MRB_NO_STDIO) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし。全主張に対してソースコードからの直接的な根拠がある。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 出力フォーマットはソースコードから正確に読み取れている
- 0: 低リスク - エラーハンドリングの記述はソースコードと一致

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] 16バイトごとの改行条件がソースコードの`bin_idx % 16 == 0`と一致することを確認
- [ ] MRB_DUMP_STATICフラグによるstatic/extern切り替えロジックが正しいことを確認
- [ ] C++対応のextern宣言がソースコードの記述と一致することを確認
