---
generated_at: 2026-02-17 10:45:00
metrics:
  claims_total: 30
  claims_with_evidence: 29
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.97
---

# 根拠レポート：73-net.md

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.97**
  - 根拠あり：29 / 30、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **パフォーマンス要件の詳細**：具体的な数値指標の根拠なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `lib/pure/net.nim` 10-13行目（モジュールドキュメント）
- E-02: `lib/pure/net.nim` 157-175行目（SocketImpl型定義）
- E-03: `lib/pure/net.nim` 199-206行目（IpAddress型定義）
- E-04: `lib/pure/net.nim` 129-132行目（SslContext型定義）
- E-05: `lib/pure/net.nim` 153-154行目（BufferSize/MaxLineLength定数）
- E-06: `lib/pure/net.nim` 265-311行目（newSocket関数群）
- E-07: `lib/pure/net.nim` 1018-1038行目（bindAddr関数）
- E-08: `lib/pure/net.nim` 1009-1016行目（listen関数）
- E-09: `lib/pure/net.nim` 1040-1084行目（acceptAddr関数）
- E-10: `lib/pure/net.nim` 624-734行目（newContext関数）
- E-11: `lib/pure/net.nim` 809-831行目（wrapSocket関数）
- E-12: `lib/pure/net.nim` 482-495行目（parseIpAddress関数）
- E-13: `lib/pure/net.nim` 19-35行目（SSLドキュメント）
- E-14: `lib/pure/net.nim` 105-106行目（defineSsl定数）
- E-15: `lib/pure/net.nim` 1215-1269行目（close関数）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | netモジュールは高レベルソケットインターフェースを提供 | E-01 | ○ |
| C-02 | ブロッキングソケット向けの実装 | E-01 | ○ |
| C-03 | SocketImpl型がソケット状態を管理 | E-02 | ○ |
| C-04 | IpAddress型がIPv4/IPv6アドレスを表現 | E-03 | ○ |
| C-05 | SslContext型がSSLコンテキストを管理 | E-04 | ○ |
| C-06 | デフォルトバッファサイズは4000バイト | E-05 | ○ |
| C-07 | newSocketでソケットを作成 | E-06 | ○ |
| C-08 | bindAddrでアドレスをバインド | E-07 | ○ |
| C-09 | listenで接続待機開始 | E-08 | ○ |
| C-10 | acceptAddrでクライアント接続を受け入れ | E-09 | ○ |
| C-11 | newContextでSSLコンテキストを作成 | E-10 | ○ |
| C-12 | wrapSocketでソケットをSSLでラップ | E-11 | ○ |
| C-13 | parseIpAddressでIPアドレスを解析 | E-12 | ○ |
| C-14 | SSL機能は-d:sslフラグが必要 | E-14 | ○ |
| C-15 | WindowsではCA証明書の自動検索 | E-13 | ○ |
| C-16 | SafeDisconnフラグで切断エラーを無視 | E-09 | ○ |
| C-17 | SSL_MODE_AUTO_RETRYで自動リトライ | E-10 | ○ |
| C-18 | TCP_NODELAYオプションをサポート | E-02 (SOBool) | ○ |
| C-19 | CVerifyPeer/CVerifyPeerUseEnvVarsで証明書検証 | E-10 | ○ |
| C-20 | SNIサポート | E-11 | ○ |
| C-21 | PSK認証サポート | E-04 | ○ |
| C-22 | closeでSSLシャットダウンを実行 | E-15 | ○ |
| C-23 | IPv6アドレスは`:`を含む | E-12 | ○ |
| C-24 | macOSではSO_NOSIGPIPEを設定 | E-06 | ○ |
| C-25 | createNativeSocketでOSソケットを作成 | E-06 | ○ |
| C-26 | getAddrInfoでアドレス解決 | E-07 | ○ |
| C-27 | SSL_connect/SSL_acceptでハンドシェイク | E-11 | ○ |
| C-28 | 非同期ソケットにはasyncnetを使用 | E-01 | ○ |
| C-29 | nimDisableCertificateValidationで証明書検証無効化 | E-10 | ○ |
| C-30 | poll/selectによるタイムアウト制御の詳細 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- タイムアウト制御の具体的な実装詳細
  - 候補：timeoutRead/timeoutWrite関数の詳細ドキュメント

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 基本的な機能説明
- 0: 低リスク - データ構造の説明
- 1: 中リスク - SSLセキュリティに関する警告（FIXMEコメント）
- 0: 低リスク - エラー処理の説明

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] SocketImpl型のフィールドがすべて文書化されているか確認
- [ ] SSLコンテキスト作成の各オプションが正確に説明されているか確認
- [ ] Windows固有の動作（cacert.pem）が適切に説明されているか確認
- [ ] SafeDisconnフラグの動作が正確か確認
- [ ] FIXMEコメント（wrapSocket）のセキュリティ警告を確認
