---
generated_at: 2026-02-17 21:00:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 17
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：11-koch boot

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：17 / 18、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **ビルド時間の見積もり**：2〜3分という見積もりは環境依存であり、ソースコードからの直接的な根拠がない

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `koch.nim` L346-407 boot関数の定義
- E-02: `koch.nim` L56-111 HelpText定数
- E-03: `koch.nim` L321-339 findStartNim関数
- E-04: `koch.nim` L184-194 bundleChecksums関数
- E-05: `koch.nim` L720-792 メイン処理（isMainModule）
- E-06: `tools/deps.nim` L23-48 cloneDependency関数
- E-07: `tools/kochdocs.nim` L37-48 findNimImpl関数
- E-08: `koch.nim` L12-30 定数定義（コミットハッシュ）
- E-09: `koch.nim` L303-317 installDeps関数
- E-10: `画面一覧.csv` No.11の定義
- E-11: `画面機能マッピング.csv` koch bootの機能マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | boot関数は3段階のビルドプロセスを実行する | E-01 (L347-353コメント) | ○ |
| C-02 | findStartNimで初期コンパイラを検出する | E-03, E-07 | ○ |
| C-03 | bundleChecksumsでchecksumsパッケージをクローンする | E-04, E-06 | ○ |
| C-04 | --skipIntegrityCheckオプションで整合性チェックをスキップ | E-02, E-05 (L740-741) | ○ |
| C-05 | -d:releaseでリリースビルドを生成 | E-02 | ○ |
| C-06 | -d:nimHasLibFFIでFFIサポートを追加 | E-02, E-01 (L363-365) | ○ |
| C-07 | iterationメッセージを各段階で表示 | E-01 (L372) | ○ |
| C-08 | "executables are equal: SUCCESS!"を成功時に表示 | E-01 (L400) | ○ |
| C-09 | 整合性チェック失敗時に警告を表示（Unix） | E-01 (L404-406) | ○ |
| C-10 | boot関数はbin/nim.exeを最終出力とする | E-01 (L354-355) | ○ |
| C-11 | --compileOnlyとjsonscriptを使用して2段階でビルド | E-01 (L391-396) | ○ |
| C-12 | NimbleStableCommit等の定数でバージョンを管理 | E-08 | ○ |
| C-13 | cloneDependencyでGitリポジトリをクローン | E-06 | ○ |
| C-14 | 環境変数NIM_COMPILE_TO_CPPでC++コンパイル可能 | E-01 (L344, L357) | ○ |
| C-15 | nimキャッシュディレクトリはnimcache/r_またはnimcache/d_で分離 | E-01 (L358-359) | ○ |
| C-16 | 機能No.21ブートストラップが主機能 | E-11 | ○ |
| C-17 | 機能No.1コンパイラ本体が遷移先機能 | E-11 | ○ |
| C-18 | ブートストラップは通常2〜3分程度かかる | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- ビルド時間の見積もり（2〜3分）は実測値であり、ソースコードからの直接的な根拠がない
  - 候補：CI/CDログ / パフォーマンステスト結果 / 公式ドキュメント

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 主要な機能説明はすべてソースコードで裏付けられている
- 1: 中リスク - ビルド時間の見積もりは環境依存のため、ドキュメントに注釈を追加することを推奨

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] boot関数のコメント（L347-353）と設計書の処理概要が一致しているか確認
- [ ] オプション一覧（-d:release等）がHelpTextと完全に一致しているか確認
- [ ] ビルド時間の見積もり（2〜3分）が現在のハードウェアで妥当か確認
- [ ] 関連ファイル一覧に不足がないか確認
