---
generated_at: 2026-02-17 11:00:00
metrics:
  claims_total: 32
  claims_with_evidence: 31
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.97
---

# 根拠レポート：74-nativesockets.md

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.97**
  - 根拠あり：31 / 32、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **パフォーマンス要件の詳細**：具体的な数値指標の根拠なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `lib/pure/nativesockets.nim` 10-11行目（モジュールドキュメント）
- E-02: `lib/pure/nativesockets.nim` 60行目（Port型定義）
- E-03: `lib/pure/nativesockets.nim` 62-70行目（Domain列挙型）
- E-04: `lib/pure/nativesockets.nim` 72-76行目（SockType列挙型）
- E-05: `lib/pure/nativesockets.nim` 78-85行目（Protocol列挙型）
- E-06: `lib/pure/nativesockets.nim` 87-91行目（Servent型）
- E-07: `lib/pure/nativesockets.nim` 93-98行目（Hostent型）
- E-08: `lib/pure/nativesockets.nim` 244-262行目（createNativeSocket cint版）
- E-09: `lib/pure/nativesockets.nim` 264-272行目（createNativeSocket 列挙型版）
- E-10: `lib/pure/nativesockets.nim` 288-299行目（getAddrInfo ヒント版）
- E-11: `lib/pure/nativesockets.nim` 301-321行目（getAddrInfo Domain版）
- E-12: `lib/pure/nativesockets.nim` 323-331行目（ntohl関数）
- E-13: `lib/pure/nativesockets.nim` 333-338行目（ntohs関数）
- E-14: `lib/pure/nativesockets.nim` 340-350行目（htonl/htons）
- E-15: `lib/pure/nativesockets.nim` 366-382行目（getServByName関数）
- E-16: `lib/pure/nativesockets.nim` 384-400行目（getServByPort関数）
- E-17: `lib/pure/nativesockets.nim` 402-473行目（getHostByAddr関数）
- E-18: `lib/pure/nativesockets.nim` 475-504行目（getHostByName関数）
- E-19: `lib/pure/nativesockets.nim` 506-520行目（getHostname関数）
- E-20: `lib/pure/nativesockets.nim` 522-546行目（getAddrString関数）
- E-21: `lib/pure/nativesockets.nim` 584-588行目（makeUnixAddr関数）
- E-22: `lib/pure/nativesockets.nim` 605-641行目（getLocalAddr関数）
- E-23: `lib/pure/nativesockets.nim` 643-679行目（getPeerAddr関数）
- E-24: `lib/pure/nativesockets.nim` 753-769行目（setSockOptInt/getSockOptInt）
- E-25: `lib/pure/nativesockets.nim` 771-786行目（setBlocking関数）
- E-26: `lib/pure/nativesockets.nim` 817-836行目（selectRead関数）
- E-27: `lib/pure/nativesockets.nim` 838-858行目（selectWrite関数）
- E-28: `lib/pure/nativesockets.nim` 860-886行目（accept関数）
- E-29: `lib/pure/nativesockets.nim` 22-23行目（Solarisリンク設定）
- E-30: `lib/pure/nativesockets.nim` 888-890行目（Windows WSAStartup）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | nativesocketsは低レベルソケットインターフェースを提供 | E-01 | ○ |
| C-02 | Port型はdistinct uint16 | E-02 | ○ |
| C-03 | Domain列挙型がAF_UNSPEC/AF_UNIX/AF_INET/AF_INET6を定義 | E-03 | ○ |
| C-04 | SockType列挙型がSOCK_STREAM/SOCK_DGRAM/SOCK_RAW/SOCK_SEQPACKETを定義 | E-04 | ○ |
| C-05 | Protocol列挙型がIPPROTO_TCP/IPPROTO_UDP等を定義 | E-05 | ○ |
| C-06 | Servent型がサービス情報を保持 | E-06 | ○ |
| C-07 | Hostent型がホスト情報を保持 | E-07 | ○ |
| C-08 | createNativeSocketでOSソケットを作成 | E-08, E-09 | ○ |
| C-09 | Linux/BSDではSOCK_CLOEXECを設定 | E-08 (254-255行目) | ○ |
| C-10 | inheritableパラメータで子プロセスへの継承を制御 | E-08 (245行目) | ○ |
| C-11 | getAddrInfoでアドレス情報を取得 | E-10, E-11 | ○ |
| C-12 | IPv6使用時にAI_V4MAPPEDフラグを設定 | E-11 (317-320行目) | ○ |
| C-13 | FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Haiku/AndroidではAI_V4MAPPED非サポート | E-11 (317-318行目) | ○ |
| C-14 | ntohlで32ビットバイト順変換 | E-12 | ○ |
| C-15 | ntohsで16ビットバイト順変換 | E-13 | ○ |
| C-16 | htonl/htonsはntohl/ntohsのエイリアス | E-14 | ○ |
| C-17 | ビッグエンディアンCPUでは変換なし | E-12 (327行目) | ○ |
| C-18 | getServByNameでサービス情報取得 | E-15 | ○ |
| C-19 | getServByPortでポートからサービス情報取得 | E-16 | ○ |
| C-20 | getHostByAddrでIPアドレスからホスト名取得 | E-17 | ○ |
| C-21 | getHostByNameでホスト名からIPアドレス取得 | E-18 | ○ |
| C-22 | getHostnameでローカルホスト名取得 | E-19 | ○ |
| C-23 | getAddrStringでソケットアドレスを文字列変換 | E-20 | ○ |
| C-24 | makeUnixAddrでUnixソケットアドレス作成 | E-21 | ○ |
| C-25 | getLocalAddrでローカルアドレスとポート取得 | E-22 | ○ |
| C-26 | getPeerAddrでピアアドレスとポート取得 | E-23 | ○ |
| C-27 | setSockOptInt/getSockOptIntでソケットオプション操作 | E-24 | ○ |
| C-28 | setBlockingでブロッキングモード設定 | E-25 | ○ |
| C-29 | selectReadで読み取り可能ソケットを検出 | E-26 | ○ |
| C-30 | selectWriteで書き込み可能ソケットを検出 | E-27 | ○ |
| C-31 | acceptでクライアント接続を受け入れ | E-28 | ○ |
| C-32 | selectによる効率的なI/O多重化の詳細 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- パフォーマンスに関する具体的なベンチマーク結果
  - 候補：テストファイル / パフォーマンス測定ドキュメント

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 基本的な機能説明
- 0: 低リスク - データ構造の説明
- 1: 中リスク - プラットフォーム依存の動作（AI_V4MAPPEDの制限）
- 0: 低リスク - エラー処理の説明

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Domain列挙型のAF_INET6の値がプラットフォームごとに正しく説明されているか確認
- [ ] createNativeSocketのSOCK_CLOEXEC動作が正確か確認
- [ ] AI_V4MAPPEDの制限対象OSが正確か確認
- [ ] バイト順変換の処理が正確か確認
- [ ] Windows WSAStartupの自動呼び出しが説明されているか確認
