---
generated_at: 2026-01-30 17:56:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：59-make-v8.sh

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（すべての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `tools/make-v8.sh` 1-42行目（ソースコード全体）
- E-02: `tools/make-v8.sh` 3行目（set -xe）
- E-03: `tools/make-v8.sh` 5-6行目（引数取得）
- E-04: `tools/make-v8.sh` 8-9行目（cd deps/v8、.git削除）
- E-05: `tools/make-v8.sh` 10行目（fetch_deps.py実行）
- E-06: `tools/make-v8.sh` 12-15行目（JOBS引数構築）
- E-07: `tools/make-v8.sh` 17行目（archコマンド）
- E-08: `tools/make-v8.sh` 18-36行目（s390x/ppc64le分岐）
- E-09: `tools/make-v8.sh` 19-22行目（TARGET_ARCH設定）
- E-10: `tools/make-v8.sh` 25-28行目（ccache検出）
- E-11: `tools/make-v8.sh` 31-33行目（clang検出）
- E-12: `tools/make-v8.sh` 35行目（gn gen実行）
- E-13: `tools/make-v8.sh` 36行目（ninja実行 s390x/ppc64le）
- E-14: `tools/make-v8.sh` 37-41行目（その他アーキテクチャ処理）
- E-15: `tools/make-v8.sh` 38行目（depot_tools PATH設定）
- E-16: `tools/make-v8.sh` 40行目（v8gen.py実行）
- E-17: `tools/make-v8.sh` 41行目（ninja実行 その他）
- E-18: `docs/code-to-docs/バッチ一覧/バッチ一覧.csv` 59行目

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | V8ビルドスクリプトである | E-18 | ○ |
| C-02 | set -xeでデバッグ出力とエラー即終了 | E-02 | ○ |
| C-03 | BUILD_ARCH_TYPE=$1で引数取得 | E-03 | ○ |
| C-04 | V8_BUILD_OPTIONS=$2で引数取得 | E-03 | ○ |
| C-05 | cd deps/v8で移動 | E-04 | ○ |
| C-06 | .gitディレクトリを削除 | E-04 | ○ |
| C-07 | fetch_deps.pyで依存関係取得 | E-05 | ○ |
| C-08 | JOBS環境変数で並列ジョブ数設定 | E-06 | ○ |
| C-09 | archコマンドでアーキテクチャ検出 | E-07 | ○ |
| C-10 | s390x/ppc64leで分岐処理 | E-08 | ○ |
| C-11 | ppc64leはppc64に変換 | E-09 | ○ |
| C-12 | ccache検出でCC_WRAPPER設定 | E-10 | ○ |
| C-13 | clang検出でGN_COMPILER_OPTS設定 | E-11 | ○ |
| C-14 | gn genでビルド設定生成 | E-12 | ○ |
| C-15 | ninjaでd8, cctest, inspector-testビルド | E-13, E-17 | ○ |
| C-16 | depot_tools PATH設定 | E-15 | ○ |
| C-17 | v8gen.pyでビルド設定生成 | E-16 | ○ |
| C-18 | 出力先はout.gn/{BUILD_ARCH_TYPE}/ | E-12, E-13, E-16, E-17 | ○ |
| C-19 | ビルドターゲット: d8, cctest, inspector-test | E-13, E-17 | ○ |
| C-20 | shellcheck disable コメントあり | E-10, E-11 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし（すべての主張に根拠あり）

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - すべての主張がソースコードから確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] deps/v8ディレクトリの存在を確認
- [ ] gn、ninja、depot_toolsのインストール状態を確認
- [ ] fetch_deps.pyの動作を確認
- [ ] 各アーキテクチャでのビルド設定が正しいか確認
