---
generated_at: 2026-03-01 17:10:00
metrics:
  claims_total: 25
  claims_with_evidence: 22
  claims_without_evidence: 3
confidence_derived: 0.88
---

# 根拠レポート：API設計書

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.88**
  - 根拠あり：22 / 25、根拠なし：3
- 優先レビュー（高）
  1. **LSP全メソッド一覧の網羅性**：実装コードから直接抽出したが、一部メソッドが未実装の可能性
  2. **Plugin Protocolのエンコーディング詳細**：JSON以外のエンコーディング（MessagePack）の詳細未確認
  3. **MCPレスポンス形式の完全性**：instructions.mdに記載はあるが、実装との完全な一致は未検証

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `crates/nu-plugin-protocol/src/lib.rs` - プラグインプロトコル定義
- E-02: `crates/nu-plugin-protocol/src/protocol_info.rs` - プロトコルバージョン情報
- E-03: `crates/nu-lsp/src/lib.rs` - LSPサーバー実装
- E-04: `crates/nu-mcp/src/lib.rs` - MCPサーバー初期化・トランスポート定義
- E-05: `crates/nu-mcp/src/server.rs` - MCPツール定義
- E-06: `crates/nu-mcp/src/instructions.md` - MCPインストラクション
- E-07: `crates/nu-mcp/src/evaluate_tool.md` - evaluate ツール説明
- E-08: `README.md` - プロジェクト概要

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | Nushellはシェルアプリケーションである | E-08 | ○ |
| C-02 | Plugin Protocolはstdin/stdout または Local Socketで通信 | E-01, E-02 | ○ |
| C-03 | Plugin ProtocolはJSON形式を使用 | E-01 | ○ |
| C-04 | プロトコル初期化にHelloメッセージを使用 | E-01 (PluginInput::Hello) | ○ |
| C-05 | ProtocolInfoにはprotocol, version, featuresが含まれる | E-02 | ○ |
| C-06 | LocalSocket機能がサポートされる | E-02 (Feature::LocalSocket) | ○ |
| C-07 | PluginCallにMetadata, Signature, Run, GetCompletion, CustomValueOpがある | E-01 | ○ |
| C-08 | PipelineDataHeaderにEmpty, Value, ListStream, ByteStreamがある | E-01 | ○ |
| C-09 | StreamMessageにData, End, Drop, Ackがある | E-01 | ○ |
| C-10 | EngineCallに14種類の呼び出しタイプがある | E-01 | ○ |
| C-11 | CustomValueOpに7種類の操作がある | E-01 | ○ |
| C-12 | LSPはstdin/stdoutで通信 | E-03 (Connection::stdio()) | ○ |
| C-13 | LSPがcompletion, hover, definition等をサポート | E-03 (serve_requests) | ○ |
| C-14 | LSPがTextDocumentSyncKind::INCREMENTALをサポート | E-03 | ○ |
| C-15 | LSPがworkspace_folderをサポート | E-03 | ○ |
| C-16 | MCPはstdioとHTTPトランスポートをサポート | E-04 (McpTransport) | ○ |
| C-17 | MCPがlist_commands, command_help, evaluateツールを提供 | E-05 | ○ |
| C-18 | list_commandsはfindパラメータを持つ | E-05 (ListCommandsRequest) | ○ |
| C-19 | command_helpはnameパラメータを持つ | E-05 (CommandNameRequest) | ○ |
| C-20 | evaluateはinputパラメータを持つ | E-05 (NuSourceRequest) | ○ |
| C-21 | MCPレスポンスにcwd, history_index, timestamp, output/noteが含まれる | E-06 | ○ |
| C-22 | SESSION_KEEP_ALIVEが30分 | E-04 | ○ |
| C-23 | Plugin ProtocolがMessagePackをサポート | **根拠なし** | △ |
| C-24 | LSP全メソッドの網羅性 | **一部未検証** | △ |
| C-25 | evaluateレスポンス形式が実装と完全一致 | **実装未確認** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）

- **C-23: MessagePackサポート**
  - lib.rsにはJSONシリアライズのみ確認。MessagePackについてはnu-plugin-coreの調査が必要
  - 候補：`crates/nu-plugin-core/` / ドキュメント / Cargo.toml依存関係

- **C-24: LSPメソッド網羅性**
  - serve_requests内のmatch文から抽出したが、他ファイル（notification.rs等）に追加メソッドがある可能性
  - 候補：`crates/nu-lsp/src/notification.rs` / LSP仕様書

- **C-25: evaluateレスポンス形式**
  - instructions.mdに記載の形式だが、evaluation.rsの実装との完全一致は未検証
  - 候補：`crates/nu-mcp/src/evaluation.rs`

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）

- **1: 中リスク** - MessagePackサポートの記載について、実装確認が必要
- **0: 低リスク** - LSPメソッド一覧は主要なものは網羅されているが、マイナーな機能の漏れの可能性
- **0: 低リスク** - MCPレスポンス形式は公式ドキュメント（instructions.md）から抽出

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）

- [ ] Plugin Protocolのエンコーディング方式（JSON/MessagePack）の正確性を確認
- [ ] LSPサポートメソッドの網羅性を実装コードと照合
- [ ] MCPのevaluateレスポンス形式が実装と一致することを確認
- [ ] 各プロトコルのエラーハンドリング詳細が正確かを確認
- [ ] バージョン番号（0.111.1）が最新であることを確認
