---
generated_at: 2026-03-01 11:15:00
metrics:
  claims_total: 22
  claims_with_evidence: 22
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：47-MessagePack

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：22 / 22、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（すべての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `crates/nu-command/src/formats/from/msgpack.rs` - from msgpackコマンド実装
- E-02: `crates/nu-command/src/formats/to/msgpack.rs` - to msgpackコマンド実装
- E-03: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` - 機能一覧

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | コマンド名は"from msgpack"である | E-01 (23-24行目) | ○ |
| C-02 | コマンド名は"to msgpack"である | E-02 (18-19行目) | ○ |
| C-03 | from msgpackはBinary入力を受け付ける | E-01 (29行目) | ○ |
| C-04 | to msgpackはAny入力を受け付ける | E-02 (24行目) | ○ |
| C-05 | --objectsフラグで複数オブジェクト読み込み | E-01 (30行目, 245-267行目) | ○ |
| C-06 | --serializeでクロージャを文字列化 | E-02 (25-29行目, 252-266行目) | ○ |
| C-07 | content_typeがapplication/x-msgpack | E-02 (85行目) | ○ |
| C-08 | 最大深度制限は50 | E-01 (17行目), E-02 (12行目) | ○ |
| C-09 | read_msgpack関数で単一/複数モード分岐 | E-01 (236-274行目) | ○ |
| C-10 | read_value関数で再帰的に変換 | E-01 (276-390行目) | ○ |
| C-11 | マーカーに基づいて型判定 | E-01 (282-284行目, 290-389行目) | ○ |
| C-12 | timestamp拡張型(-1)をdatetimeに変換 | E-01 (440-470行目) | ○ |
| C-13 | timestamp 32形式（4バイト） | E-01 (443-447行目) | ○ |
| C-14 | timestamp 64形式（8バイト） | E-01 (448-454行目) | ○ |
| C-15 | timestamp 96形式（12バイト） | E-01 (455-460行目) | ○ |
| C-16 | マップキーは文字列のみ対応 | E-01 (424-432行目) | ○ |
| C-17 | write_value関数で再帰的に変換 | E-02 (161-299行目) | ○ |
| C-18 | 日時は32bit/96bit形式を選択 | E-02 (193-209行目) | ○ |
| C-19 | Rangeはリストに展開 | E-02 (210-220行目) | ○ |
| C-20 | ByteStreamから直接読み込み可能 | E-01 (123-134行目) | ○ |
| C-21 | 単一モードでEOF検証 | E-01 (270-272行目, 497-511行目) | ○ |
| C-22 | 機能一覧でNo.47はMessagePackと定義 | E-03 (48行目) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）

- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）

- 0: 低リスク - すべての主張がソースコードから確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）

- [ ] timestamp拡張型の3形式（32/64/96bit）が正しく文書化されているか確認
- [ ] read_value関数の型マッピング（290-389行目）が網羅されているか確認
- [ ] 最大深度制限（MAX_DEPTH=50）の適用が正確か確認
- [ ] --objectsモードのイテレータ処理が適切に説明されているか確認
