---
generated_at: 2026-03-01 18:00:00
metrics:
  claims_total: 42
  claims_with_evidence: 40
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.95
---

# 根拠レポート：アーキテクチャ設計書

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.95**
  - 根拠あり：40 / 42、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **C-34 プラグイン署名の将来検討**：公式ドキュメントやRFCで確認できず
  2. **C-42 IR導入によるパフォーマンス向上の程度**：具体的なベンチマーク結果を確認できず

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/Cargo.toml` - ワークスペース定義、依存関係、バージョン情報
- E-02: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/README.md` - プロジェクト概要、哲学
- E-03: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/src/main.rs` - エントリーポイント、初期化フロー
- E-04: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-protocol/src/lib.rs` - プロトコル層モジュール構成
- E-05: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-engine/src/lib.rs` - エンジン層モジュール構成
- E-06: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-parser/src/lib.rs` - パーサーモジュール構成
- E-07: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-cli/src/lib.rs` - CLI層モジュール構成
- E-08: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-command/src/lib.rs` - コマンド実装モジュール構成
- E-09: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-plugin/src/lib.rs` - プラグインSDK構成
- E-10: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-plugin-protocol/src/lib.rs` - プラグインプロトコル定義
- E-11: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-std/src/lib.rs` - 標準ライブラリローダー
- E-12: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-lsp/src/lib.rs` - LSP実装
- E-13: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-protocol/src/engine/engine_state.rs` - EngineState定義
- E-14: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-protocol/src/value/mod.rs` - Value型定義
- E-15: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-protocol/src/config/mod.rs` - Config構造体
- E-16: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/nu-protocol/src/pipeline/mod.rs` - パイプラインモジュール
- E-17: `/Users/tomoka.baba/Work/nushell-main/crates/README.md` - cratesの概要説明
- E-18: ディレクトリ構造（`ls`コマンド出力）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | NushellはRustで実装されている | E-01, E-02 | ○ |
| C-02 | 構造化データをネイティブにサポートする | E-02, E-14 | ○ |
| C-03 | パイプライン指向の設計を採用 | E-02, E-16 | ○ |
| C-04 | プラグインはJSON-RPC over stdin/stdoutで通信 | E-09, E-10 | ○ |
| C-05 | LSPはJSON-RPC over stdioで通信 | E-12 | ○ |
| C-06 | MCPをサポートしている | E-01, E-03 | ○ |
| C-07 | SQLiteを履歴管理に使用 | E-01, E-15 | ○ |
| C-08 | rusqliteバージョン0.37を使用 | E-01 | ○ |
| C-09 | モジュラーモノリスアーキテクチャ | E-01, E-17 | ○ |
| C-10 | 複数のRust crateに分割されている | E-01, E-18 | ○ |
| C-11 | nu-protocolが基底crateである | E-04, E-01 | ○ |
| C-12 | Presentation層にnu-cli, nu-exploreが含まれる | E-07, E-01 | ○ |
| C-13 | Application層にnu-engineが含まれる | E-05, E-01 | ○ |
| C-14 | Domain層にnu-protocol, nu-parserが含まれる | E-04, E-06 | ○ |
| C-15 | Infrastructure層にnu-commandが含まれる | E-08, E-01 | ○ |
| C-16 | Plugin層にnu-plugin関連crateが含まれる | E-09, E-10, E-01 | ○ |
| C-17 | nu-stdはNushellスクリプトで実装 | E-11 | ○ |
| C-18 | Commandトレイトによる統一インターフェース | E-08, E-13 | ○ |
| C-19 | Value型は18種類のバリアントを持つ | E-14 | ○ |
| C-20 | EngineStateがグローバル状態を管理 | E-13 | ○ |
| C-21 | reedlineバージョン0.46.0を使用 | E-01 | ○ |
| C-22 | crosstermバージョン0.29.0を使用 | E-01 | ○ |
| C-23 | mietteバージョン7.6を使用 | E-01 | ○ |
| C-24 | serdeバージョン1.0を使用 | E-01 | ○ |
| C-25 | chronoバージョン0.4.43を使用 | E-01 | ○ |
| C-26 | ureqバージョン3.0.12を使用 | E-01 | ○ |
| C-27 | rustlsバージョン0.23.28を使用 | E-01 | ○ |
| C-28 | LRU cacheを正規表現キャッシュに使用 | E-13 | ○ |
| C-29 | パース->IRコンパイル->評価のフロー | E-03, E-05 | ○ |
| C-30 | バックグラウンドジョブはスレッド間チャネルで管理 | E-13 | ○ |
| C-31 | ShellError列挙型でエラーハンドリング | E-04 | ○ |
| C-32 | StateWorkingSet + Deltaで設定変更を管理 | E-13 | ○ |
| C-33 | Rust Edition 2024を使用 | E-01 | ○ |
| C-34 | プラグイン署名は将来検討 | **根拠なし** | △ |
| C-35 | 最小Rustバージョン1.91.1 | E-01 | ○ |
| C-36 | rstestを使用したテスト | E-01 | ○ |
| C-37 | 各crateにREADME.mdを配置 | E-17 | ○ |
| C-38 | プロジェクトバージョン0.111.1 | E-01 | ○ |
| C-39 | MITライセンス | E-01, E-02 | ○ |
| C-40 | Value型は56バイト以下 | E-14 | ○ |
| C-41 | Span追跡機能がある | E-14 | ○ |
| C-42 | IR導入によりパフォーマンス向上 | **根拠不足** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）

- **プラグイン署名の将来計画（C-34）**:
  - 根拠なし - 公式ドキュメントやIssue/RFCでの議論を確認できず
  - 候補：GitHub Issues / Discussions / RFCリポジトリ

- **IR導入によるパフォーマンス向上の具体的数値（C-42）**:
  - 根拠不足 - IRが存在することは確認できるが、パフォーマンス改善の程度は未確認
  - 候補：ベンチマーク結果 / リリースノート / ブログ記事

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）

- **0: 低リスク** - アーキテクチャの基本構造、crate構成、依存関係
  - ソースコードから直接確認可能な事実に基づく

- **1: 中リスク** - ミドルウェアバージョン、設計原則の適用
  - Cargo.tomlから確認可能だが、実際の使用状況は要コードレビュー

- **2: 高リスク** - 将来計画、パフォーマンス主張
  - C-34（プラグイン署名）、C-42（IR性能）は外部情報源での確認が必要

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）

- [ ] レイヤー依存関係が実際のcrate依存と一致しているか確認
- [ ] Value型のバリアント数（18種類）が最新か確認
- [ ] ミドルウェアバージョンが最新のCargo.lockと一致するか確認
- [ ] プラグインプロトコルの説明が実装と一致するか確認
- [ ] 標準ライブラリ（nu-std）のサブモジュール一覧が最新か確認
- [ ] IR導入に関する公式情報（ブログ、リリースノート）を補足
