---
generated_at: 2026-03-01 10:50:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：55-システム情報

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全ての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `crates/nu-command/src/system/sys/mod.rs`
- E-02: `crates/nu-command/src/system/sys/sys_.rs`
- E-03: `crates/nu-command/src/system/sys/cpu.rs`
- E-04: `crates/nu-command/src/system/sys/mem.rs`
- E-05: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv`

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | sysコマンドでシステム情報取得 | E-02 (sys_.rs 18-20行) | ○ |
| C-02 | サブコマンド一覧（cpu, disks, host, mem, net, temp, users） | E-01 (mod.rs 10-17行) | ○ |
| C-03 | カテゴリはSystem | E-02 (sys_.rs 14行) | ○ |
| C-04 | trim_cstyle_nullでNULL文字除去 | E-01 (mod.rs 19-21行) | ○ |
| C-05 | sys cpuの--longオプション | E-03 (cpu.rs 16-20行) | ○ |
| C-06 | CPU情報にname, brand, vendor_id, freq含む | E-03 (cpu.rs 72-77行) | ○ |
| C-07 | load_averageは1分/5分/15分形式 | E-03 (cpu.rs 66-69行) | ○ |
| C-08 | --longでCPU使用率取得 | E-03 (cpu.rs 80-84行) | ○ |
| C-09 | CPU使用率は1桁の丸め | E-03 (cpu.rs 83行) | ○ |
| C-10 | 2回サンプリングでCPU使用率計算 | E-03 (cpu.rs 51-57行) | ○ |
| C-11 | MINIMUM_CPU_UPDATE_INTERVALの2倍待機 | E-03 (cpu.rs 56行) | ○ |
| C-12 | sys memでメモリ情報取得 | E-04 (mem.rs 19-20行) | ○ |
| C-13 | メモリ情報にtotal, free, used, available含む | E-04 (mem.rs 47-50行) | ○ |
| C-14 | スワップ情報にswap total, swap free, swap used含む | E-04 (mem.rs 51-53行) | ○ |
| C-15 | System::new()でsysinfoライブラリ使用 | E-04 (mem.rs 43行) | ○ |
| C-16 | refresh_memory()でメモリ情報更新 | E-04 (mem.rs 44行) | ○ |
| C-17 | ファイルサイズ型で容量を表現 | E-04 (mem.rs 47-53行, Value::filesize) | ○ |
| C-18 | sysinfoクレートを使用 | E-03 (cpu.rs 3行) | ○ |
| C-19 | 出力はレコード形式（mem） | E-04 (mem.rs 15行, Type::record()) | ○ |
| C-20 | 機能一覧CSVに記載 | E-05 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全ての主張がソースコードによって裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] sys disks, sys host, sys net, sys temp, sys usersの詳細実装を確認
- [ ] sysinfoクレートのバージョンと互換性を確認
- [ ] プラットフォーム固有の動作差異を確認
