---
generated_at: 2026-02-03 10:20:00
metrics:
  claims_total: 17
  claims_with_evidence: 15
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.88
---

# 根拠レポート：125-スナップショットステータス

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.88**
  - 根拠あり：15 / 17、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **レスポンスフィールドの完全性**：shards_stats, stats内部構造の網羅性
  2. **CircuitBreakerの動作条件**：サーキットブレーカーのしきい値詳細

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
- E-01: `rest-api-spec/src/main/resources/rest-api-spec/api/snapshot.status.json`
- E-02: `server/src/main/java/org/opensearch/rest/action/admin/cluster/RestSnapshotsStatusAction.java`
- E-03: `server/src/main/java/org/opensearch/action/admin/cluster/snapshots/status/TransportSnapshotsStatusAction.java`
- E-04: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv`（125行目）
- E-05: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv`（161行目）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | 4つのルーティングパターンが存在する | E-01, E-02 | ○ |
| C-02 | repositoryパラメータのデフォルトは_all | E-02（79行目） | ○ |
| C-03 | snapshotはlistでカンマ区切り複数指定可能 | E-01, E-02 | ○ |
| C-04 | indexパラメータでインデックス絞り込み可能 | E-01, E-02 | ○ |
| C-05 | _allは空配列に変換される | E-02（81-86行目） | ○ |
| C-06 | cluster_manager_timeoutパラメータが存在する | E-01, E-02 | ○ |
| C-07 | ignore_unavailableパラメータが存在する | E-01, E-02 | ○ |
| C-08 | TransportSnapshotsStatusActionはTransportClusterManagerNodeActionを継承 | E-03 | ○ |
| C-09 | SnapshotsInProgressから進行中スナップショット確認 | E-03 | ○ |
| C-10 | RepositoriesServiceから完了済みスナップショット情報取得 | E-03 | ○ |
| C-11 | CircuitBreakerによるメモリ保護がある | E-03（CircuitBreaker import） | ○ |
| C-12 | 画面Noは125でスナップショット管理カテゴリ | E-04 | ○ |
| C-13 | 主機能は機能No.63「スナップショット作成・管理」 | E-05 | ○ |
| C-14 | METADATA_READブロックチェックが行われる | E-03 | ○ |
| C-15 | 読み取り専用でデータ変更なし | E-02, E-03 | ○ |
| C-16 | レスポンスのshards_stats内部構造の完全な一覧 | **根拠不足** | △ |
| C-17 | CircuitBreakingExceptionの具体的なしきい値 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-16: shards_statsの全フィールドはSnapshotStatus.javaのtoXContent()メソッドに依存
  - 候補：SnapshotStatus.java / SnapshotShardsStats.java
- C-17: サーキットブレーカーのしきい値はクラスタ設定に依存
  - 候補：HierarchyCircuitBreakerService / クラスタ設定

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: APIエンドポイント定義（4パターンともAPI specと一致）
- 0: パラメータ処理（ソースコード確認済み）
- 1: レスポンス構造の完全性（主要フィールドは確認済み）
- 1: サーキットブレーカーの動作詳細（要確認）

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] 4つのルーティングパターンがREST API specと一致しているか
- [ ] レスポンスフィールドが実装と一致しているか
- [ ] サーキットブレーカーの動作が正しく記載されているか
