---
generated_at: 2026-02-03 10:30:00
metrics:
  claims_total: 83
  claims_with_evidence: 78
  claims_without_evidence: 5
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート: core-platform 単体テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された単体テストケース一覧の信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim: 主張）を検証しています:

1. **根拠の有無確認**: 各テストケースに対して、ソースコードの該当箇所が存在するか
2. **根拠との整合性**: テストケースの内容がソースコードの実装と矛盾していないか
3. **網羅性**: 参照すべきソースファイルを適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」: 根拠あり、「△」: 根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）: **0.94**
  - 根拠あり: 78 / 83、根拠なし: 5
- 優先レビュー（高）
  1. **UT-PLT-048〜053**: TSLラッパーのusing宣言に対するテストケースの妥当性
  2. **UT-PLT-033〜034**: CPUフィーチャーチェックのプラットフォーム依存性
  3. **UT-PLT-030〜032**: 環境変数に依存するテストの実行環境

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `tensorflow/core/platform/tensor_coding.cc` - テンソルエンコード/デコード実装
- E-02: `tensorflow/core/platform/tensor_coding.h` - テンソルエンコード/デコードヘッダー
- E-03: `tensorflow/core/platform/enable_tf2_utils.cc` - TF2実行モード実装
- E-04: `tensorflow/core/platform/enable_tf2_utils.h` - TF2実行モードヘッダー
- E-05: `tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc` - CPUフィーチャーガード実装
- E-06: `tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.h` - CPUフィーチャーガードヘッダー
- E-07: `tensorflow/core/platform/error_payloads.cc` - エラーペイロード実装
- E-08: `tensorflow/core/platform/error_payloads.h` - エラーペイロードヘッダー
- E-09: `tensorflow/core/platform/platform_strings.cc` - プラットフォーム文字列実装
- E-10: `tensorflow/core/platform/platform_strings.h` - プラットフォーム文字列ヘッダー
- E-11: `tensorflow/core/platform/env.h` - 環境抽象化ヘッダー
- E-12: `tensorflow/core/platform/file_system.h` - ファイルシステムヘッダー
- E-13: `tensorflow/core/platform/status.h` - ステータスヘッダー
- E-14: `tensorflow/core/platform/errors.h` - エラーユーティリティヘッダー
- E-15: `tensorflow/core/platform/threadpool.h` - スレッドプールヘッダー
- E-16: `tensorflow/core/platform/numbers.h` - 数値変換ヘッダー
- E-17: `tensorflow/core/platform/refcount.h` - 参照カウントヘッダー
- E-18: `tensorflow/core/platform/blocking_counter.h` - ブロッキングカウンタヘッダー
- E-19: `tensorflow/core/platform/unbounded_work_queue.h` - アンバウンドワークキューヘッダー
- E-20: `tensorflow/core/platform/null_file_system.h` - NullFileSystemヘッダー
- E-21: `tensorflow/core/platform/retrying_file_system.h` - リトライファイルシステムヘッダー
- E-22: `tensorflow/core/platform/retrying_utils.h` - リトライユーティリティヘッダー
- E-23: `tensorflow/core/platform/ram_file_system.h` - RAMファイルシステムヘッダー
- E-24: `tensorflow/core/platform/intrusive_ptr.h` - 侵入型ポインタヘッダー
- E-25: `tensorflow/core/platform/cloud/gcs_file_system.h` - GCSファイルシステムヘッダー
- E-26: `tensorflow/core/platform/cloud/expiring_lru_cache.h` - LRUキャッシュヘッダー
- E-27: `tensorflow/core/platform/cloud/ram_file_block_cache.h` - ブロックキャッシュヘッダー
- E-28: `tensorflow/core/platform/cloud/gcs_throttle.h` - GCSスロットルヘッダー
- E-29: `tensorflow/core/platform/profile_utils/cpu_utils.h` - CPUユーティリティヘッダー
- E-30: `tensorflow/core/platform/profile_utils/clock_cycle_profiler.h` - クロックプロファイラヘッダー

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | UT-PLT-001: AssignRefCounted正常系 | E-01, L36-39 | ○ |
| C-02 | UT-PLT-002: AssignRefCounted境界値 | E-01, L36-39 | ○ |
| C-03 | UT-PLT-003: CopyToArray正常系 | E-02, L38-40 | ○ |
| C-04 | UT-PLT-004: CopyToArray境界値 | E-02, L38-40 | ○ |
| C-05 | UT-PLT-005: CopySubrangeToArray正常系 | E-02, L45-49 | ○ |
| C-06 | UT-PLT-006: CopySubrangeToArray境界値（pos超過） | E-02, L47 | ○ |
| C-07 | UT-PLT-007: CopySubrangeToArray境界値（n超過） | E-02, L48 | ○ |
| C-08 | UT-PLT-008: EncodeStringList正常系 | E-01, L41-56 | ○ |
| C-09 | UT-PLT-009: EncodeStringList空配列 | E-01, L42-55 | ○ |
| C-10 | UT-PLT-010: EncodeStringList単一要素 | E-01, L41-56 | ○ |
| C-11 | UT-PLT-011: DecodeStringList正常系 | E-01, L58-81 | ○ |
| C-12 | UT-PLT-012: DecodeStringList異常系 | E-01, L63-67 | ○ |
| C-13 | UT-PLT-013: DecodeStringList空入力 | E-01, L58-81 | ○ |
| C-14 | UT-PLT-014: CopyFromArray正常系 | E-01, L83-85 | ○ |
| C-15 | UT-PLT-015: CopyFromArray 0バイト | E-01, L83-85 | ○ |
| C-16 | UT-PLT-016: StringListEncoderImplコンストラクタ | E-01, L87-89 | ○ |
| C-17 | UT-PLT-017: StringListEncoderImpl Append(MessageLite) | E-01, L92-97 | ○ |
| C-18 | UT-PLT-018: StringListEncoderImpl Append(string) | E-01, L99-102 | ○ |
| C-19 | UT-PLT-019: StringListEncoderImpl Finalize | E-01, L104 | ○ |
| C-20 | UT-PLT-020: StringListDecoderImplコンストラクタ | E-01, L111-113 | ○ |
| C-21 | UT-PLT-021: StringListDecoderImpl ReadSizes正常系 | E-01, L116-126 | ○ |
| C-22 | UT-PLT-022: StringListDecoderImpl ReadSizes異常系 | E-01, L119, L122-123 | ○ |
| C-23 | UT-PLT-023: StringListDecoderImpl Data | E-01, L128-132 | ○ |
| C-24 | UT-PLT-024: NewStringListEncoder | E-01, L138-140 | ○ |
| C-25 | UT-PLT-025: NewStringListDecoder | E-01, L142-144 | ○ |
| C-26 | UT-PLT-026: set_tf2_execution true | E-03, L32-34 | ○ |
| C-27 | UT-PLT-027: set_tf2_execution false | E-03, L32-34 | ○ |
| C-28 | UT-PLT-028: tf2_execution_enabled true確認 | E-03, L36-47 | ○ |
| C-29 | UT-PLT-029: tf2_execution_enabled false確認 | E-03, L36-47 | ○ |
| C-30 | UT-PLT-030: 環境変数TF2_BEHAVIOR=1 | E-03, L38-42 | ○ |
| C-31 | UT-PLT-031: 環境変数TF2_BEHAVIOR=0 | E-03, L38-42 | ○ |
| C-32 | UT-PLT-032: 環境変数未設定デフォルト | E-03, L40 | ○ |
| C-33 | UT-PLT-033: CheckFeatureOrDie成功 | E-05, L38-69 | ○ |
| C-34 | UT-PLT-034: CheckFeatureOrDie失敗 | E-05, L40-67 | ○ |
| C-35 | UT-PLT-035: CheckIfFeatureUnused検出 | E-05, L72-78 | ○ |
| C-36 | UT-PLT-036: CheckIfFeatureUnused未サポート | E-05, L74-77 | ○ |
| C-37 | UT-PLT-037: InfoAboutUnusedCPUFeatures初回 | E-05, L155-235 | ○ |
| C-38 | UT-PLT-038: InfoAboutUnusedCPUFeatures重複防止 | E-05, L151, L156 | ○ |
| C-39 | UT-PLT-039: CPUFeatureGuardコンストラクタ | E-05, L86-149 | ○ |
| C-40 | UT-PLT-040: OkOrSetErrorCounterPayload OK | E-07, L26-35 | ○ |
| C-41 | UT-PLT-041: OkOrSetErrorCounterPayload設定 | E-07, L28-34 | ○ |
| C-42 | UT-PLT-042: OkOrSetErrorCounterPayload上書き防止 | E-07, L29 | ○ |
| C-43 | UT-PLT-043: GetPlatformStrings成功 | E-09, L26-62 | ○ |
| C-44 | UT-PLT-044: GetPlatformStringsファイル不存在 | E-09, L29-30, L58-60 | ○ |
| C-45 | UT-PLT-045: GetPlatformStrings文字列なし | E-09, L35-50 | ○ |
| C-46 | UT-PLT-046: GetPlatformStrings空ファイル | E-09, L35-53 | ○ |
| C-47 | UT-PLT-047: GetPlatformStrings複数文字列 | E-09, L35-50 | ○ |
| C-48 | UT-PLT-048: Envエイリアス | E-11, L41 | △ |
| C-49 | UT-PLT-049: ReadFileToStringエイリアス | E-11, L45 | △ |
| C-50 | UT-PLT-050: WriteStringToFileエイリアス | E-11, L53 | △ |
| C-51 | UT-PLT-051: FileSystemエイリアス | E-12, L38 | ○ |
| C-52 | UT-PLT-052: RandomAccessFileエイリアス | E-12, L40 | ○ |
| C-53 | UT-PLT-053: WritableFileエイリアス | E-12, L44 | ○ |
| C-54 | UT-PLT-054: Statusエイリアス | E-13, L35 | ○ |
| C-55 | UT-PLT-055: OkStatus | E-13, L34 | ○ |
| C-56 | UT-PLT-056: InvalidArgument | E-14, L63 | ○ |
| C-57 | UT-PLT-057: NotFound | E-14, L82 | ○ |
| C-58 | UT-PLT-058: Internal | E-14, L61 | ○ |
| C-59 | UT-PLT-059: IsInvalidArgument | E-14, L73 | ○ |
| C-60 | UT-PLT-060: IsNotFound | E-14, L74 | ○ |
| C-61 | UT-PLT-061: ThreadPool | E-15, L32 | ○ |
| C-62 | UT-PLT-062: safe_strto32成功 | E-16, L34 | ○ |
| C-63 | UT-PLT-063: safe_strto32失敗 | E-16, L34 | ○ |
| C-64 | UT-PLT-064: safe_strto64 | E-16, L35 | ○ |
| C-65 | UT-PLT-065: safe_strtof | E-16, L37 | ○ |
| C-66 | UT-PLT-066: safe_strtod | E-16, L36 | ○ |
| C-67 | UT-PLT-067: HumanReadableNumBytes | E-16, L32 | ○ |
| C-68 | UT-PLT-068: RefCounted | E-17, L26 | ○ |
| C-69 | UT-PLT-069: ScopedUnref | E-17, L28 | ○ |
| C-70 | UT-PLT-070: BlockingCounter | E-18, L26 | ○ |
| C-71 | UT-PLT-071: UnboundedWorkQueue | E-19, L26 | ○ |
| C-72 | UT-PLT-072: NullFileSystem | E-20, L23 | ○ |
| C-73 | UT-PLT-073: RetryingFileSystem | E-21, L33 | ○ |
| C-74 | UT-PLT-074: RetryConfig | E-22, L26 | ○ |
| C-75 | UT-PLT-075: RetryingUtils | E-22, L27 | ○ |
| C-76 | UT-PLT-076: RamFileSystem | E-23, L28 | ○ |
| C-77 | UT-PLT-077: IntrusivePtr | E-24, L26 | ○ |
| C-78 | UT-PLT-078: GcsFileSystem | E-25, L39 | ○ |
| C-79 | UT-PLT-079: ExpiringLRUCache | E-26, L31 | ○ |
| C-80 | UT-PLT-080: RamFileBlockCache | E-27, L37 | ○ |
| C-81 | UT-PLT-081: GcsThrottle | E-28, L24 | ○ |
| C-82 | UT-PLT-082: CpuUtils | E-29, L31 | ○ |
| C-83 | UT-PLT-083: ClockCycleProfiler | E-30, L27 | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）

以下のテストケースについて、根拠が不十分または要確認です:

1. **UT-PLT-048〜050 (Envエイリアス関連)**
   - 理由: using宣言のみで実装は`tsl`ライブラリに存在。実際のテストはTSL側で行われている可能性が高い
   - 候補: `tsl/platform/env.h` / `tsl/platform/env_test.cc`

2. **UT-PLT-083 (ClockCycleProfiler)**
   - 理由: using宣言のみで実装詳細が不明。プラットフォーム依存の実装
   - 候補: `tsl/platform/profile_utils/clock_cycle_profiler.h`

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）

| リスクレベル | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | TSLラッパー系テスト | 多くのクラス/関数がTSLへの薄いラッパーのため、実質的なテストはTSL側で行われる可能性 |
| 1 | プラットフォーム依存性 | CPUフィーチャーガード関連のテストはプラットフォーム依存のため、全環境での実行が困難 |
| 0 | 環境変数テスト | TF2_BEHAVIOR環境変数に依存するテストは、テスト実行環境の設定が必要 |
| 0 | tensor_coding実装 | 実際の実装が存在し、明確なテスト対象がある |

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）

- [ ] tensor_coding.ccの実装が仕様通りであることを確認
- [ ] enable_tf2_utils.ccの環境変数処理が正しいことを確認
- [ ] CPUフィーチャーガードのプラットフォーム固有処理が適切であることを確認
- [ ] TSLラッパー系のusing宣言が正しい型をエクスポートしているか確認
- [ ] error_payloads.ccのステータスペイロード処理が正しいことを確認
- [ ] platform_strings.ccのバイナリ解析ロジックが正しいことを確認
- [ ] 各エイリアステストが実際のTSL実装と整合していることを確認

## 補足: モジュール構造について

core-platformモジュールの特徴:
1. **多くがTSL (TensorFlow Support Library) へのラッパー**: 実際の実装は`tsl`名前空間に存在し、`tensorflow`名前空間からusing宣言でエクスポートされている
2. **独自実装**: `tensor_coding.cc`, `enable_tf2_utils.cc`, `cpu_feature_guard.cc`, `platform_strings.cc`, `error_payloads.cc`のみが独自の実装を持つ
3. **クラウド関連**: `cloud/`サブディレクトリにGCS (Google Cloud Storage) 関連のラッパーが存在

テストケース生成の方針:
- 独自実装ファイル: 詳細なテストケースを生成
- using宣言のみ: エイリアスが正しく機能することの確認テストを生成
