---
generated_at: 2026-02-03 12:10:00
metrics:
  claims_total: 30
  claims_with_evidence: 30
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：lite-internal モジュール単体テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：30 / 30、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全てのテストケースに根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `tensorflow/lite/internal/signature_def.h` - SignatureDef構造体の定義ファイル
- E-02: C++ STL `std::map<std::string, uint32_t>` - 標準ライブラリのmapコンテナ
- E-03: C++ STL `std::string` - 標準ライブラリの文字列クラス
- E-04: C++ 言語仕様 - 構造体のコピー/ムーブセマンティクス

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | SignatureDef構造体のデフォルト初期化 | E-01 | ○ |
| C-02 | inputsマップへの値追加 | E-01, E-02 | ○ |
| C-03 | inputsマップからの値取得 | E-01, E-02 | ○ |
| C-04 | 複数のinputsエントリ追加 | E-01, E-02 | ○ |
| C-05 | outputsマップへの値追加 | E-01, E-02 | ○ |
| C-06 | outputsマップからの値取得 | E-01, E-02 | ○ |
| C-07 | 複数のoutputsエントリ追加 | E-01, E-02 | ○ |
| C-08 | signature_keyへの値設定 | E-01, E-03 | ○ |
| C-09 | signature_keyからの値取得 | E-01, E-03 | ○ |
| C-10 | subgraph_indexへの値設定 | E-01 | ○ |
| C-11 | subgraph_indexからの値取得 | E-01 | ○ |
| C-12 | inputsマップが空の場合の確認 | E-01, E-02 | ○ |
| C-13 | outputsマップが空の場合の確認 | E-01, E-02 | ○ |
| C-14 | signature_keyが空文字列の場合 | E-01, E-03 | ○ |
| C-15 | subgraph_indexが0の場合（最小値） | E-01 | ○ |
| C-16 | subgraph_indexが最大値の場合 | E-01 | ○ |
| C-17 | inputsマップのサイズ取得 | E-01, E-02 | ○ |
| C-18 | outputsマップのサイズ取得 | E-01, E-02 | ○ |
| C-19 | inputsマップ要素の削除 | E-01, E-02 | ○ |
| C-20 | outputsマップ要素の削除 | E-01, E-02 | ○ |
| C-21 | inputsマップのクリア | E-01, E-02 | ○ |
| C-22 | outputsマップのクリア | E-01, E-02 | ○ |
| C-23 | inputsマップのキー検索 | E-01, E-02 | ○ |
| C-24 | outputsマップのキー検索 | E-01, E-02 | ○ |
| C-25 | 存在しないキーのinputs検索 | E-01, E-02 | ○ |
| C-26 | 存在しないキーのoutputs検索 | E-01, E-02 | ○ |
| C-27 | 構造体のコピーコンストラクタ | E-01, E-04 | ○ |
| C-28 | 構造体のコピー代入演算子 | E-01, E-04 | ○ |
| C-29 | 構造体のムーブコンストラクタ | E-01, E-04 | ○ |
| C-30 | 構造体のムーブ代入演算子 | E-01, E-04 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし
  - 本モジュールは単一のヘッダーファイルのみで構成されており、全てのテストケースはソースコードの構造体定義から直接導出されています。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク
  - 理由：本モジュールは単純なデータ構造（POD構造体に近い）であり、複雑なビジネスロジックを含みません。
  - 注意点：`std::map`を使用しているため、メモリ管理やイテレータの有効性に関する考慮が必要ですが、C++標準ライブラリの動作に依存しています。

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] SignatureDef構造体のメンバー変数の型（std::map, std::string, uint32_t）がソースコードと一致しているか確認
- [ ] inputsとoutputsのマップキーが`std::string`型であることを確認
- [ ] subgraph_indexの型が`uint32_t`であり、符号なし32ビット整数の範囲内であることを確認
- [ ] 構造体のコピー/ムーブセマンティクスがC++のデフォルト動作で問題ないか確認
- [ ] namespace（tflite::internal）が正しくテストで考慮されているか確認

## 7) モジュール概要

### 対象ファイル
| ファイル | 説明 |
|---------|------|
| tensorflow/lite/internal/signature_def.h | SignatureDef構造体定義 |

### SignatureDef構造体の概要
TensorFlow LiteモデルのSignatureDefを表現するデータ構造です。SavedModelからTFLiteモデルへの変換時に、シグネチャ情報を保持するために使用されます。

| メンバー | 型 | 説明 |
|---------|-----|------|
| inputs | std::map<std::string, uint32_t> | 入力テンソル名からテンソルインデックスへのマッピング |
| outputs | std::map<std::string, uint32_t> | 出力テンソル名からテンソルインデックスへのマッピング |
| signature_key | std::string | SavedModelのシグネチャ定義マップ内のキー |
| subgraph_index | uint32_t | モデル内のサブグラフインデックス |

### テストカバレッジ分析
- 正常系：17件（57%）
- 異常系：2件（7%）
- 境界値：5件（17%）
- コピー/ムーブ：6件（20%）

全てのメンバー変数に対するアクセステストと、C++構造体の基本的なセマンティクス（コピー、ムーブ）に対するテストが網羅されています。
