---
generated_at: 2026-03-01 10:00:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 17
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：1-プレーンテキスト出力

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：17 / 18、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **クリップボード出力形式（CF_UNICODETEXT）**：コード上でクリップボード書き込みの具体的なフォーマット指定箇所が別モジュールにあり直接確認できていない
  2. **パフォーマンス要件の目標出力時間**：コードから推測した値であり、明示的な要件定義は存在しない
  3. **デフォルトスクロールバックバッファ9001行**：コードコメントに記載はあるが設定変更可能な値

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `src/buffer/out/textBuffer.cpp` 2073-2077行目（GetPlainText オーバーロード1）
- E-02: `src/buffer/out/textBuffer.cpp` 2139-2163行目（GetPlainText オーバーロード2）
- E-03: `src/buffer/out/textBuffer.cpp` 2088-2131行目（_RowCopyHelper）
- E-04: `src/buffer/out/textBuffer.hpp` 204-271行目（CopyRequest 構造体）
- E-05: `src/cascadia/TerminalControl/ControlCore.cpp` 1343-1372行目（CopySelectionToClipboard）
- E-06: `src/cascadia/TerminalCore/TerminalSelection.cpp` 962-1007行目（RetrieveSelectedTextFromBuffer）
- E-07: `src/buffer/out/textBuffer.hpp` 202行目（GetPlainText シグネチャ）
- E-08: `src/buffer/out/textBuffer.hpp` 273行目（GetPlainText CopyRequest版シグネチャ）
- E-09: `docs/code-to-docs/帳票一覧/帳票一覧.csv` 2行目（帳票定義）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | GetPlainText は選択範囲のプレーンテキストを取得する | E-01, E-02 | ○ |
| C-02 | 2つのオーバーロードが存在し、前者は後者のラッパー | E-01, E-07, E-08 | ○ |
| C-03 | CopyRequest 構造体に beg, end, blockSelection 等のフィールドがある | E-04 | ○ |
| C-04 | CopyRequest::FromConfig で singleLine 等からフラグを計算 | E-04 | ○ |
| C-05 | beg > end の場合は空文字列を返す | E-02 | ○ |
| C-06 | 行ループで beg.y から end.y まで走査する | E-02 | ○ |
| C-07 | _RowCopyHelper でブロック選択と通常選択の範囲計算を行う | E-03 | ○ |
| C-08 | AdjustToGlyphStart / AdjustToGlyphEnd でグリフ境界を調整 | E-03 | ○ |
| C-09 | trimTrailingWhitespace で末尾空白をトリミング | E-03 | ○ |
| C-10 | 行間の改行コードは \r\n | E-02 | ○ |
| C-11 | 最終行には改行を追加しない | E-02 | ○ |
| C-12 | CopySelectionToClipboard がエントリーポイント | E-05 | ○ |
| C-13 | 選択がアクティブでない場合は false を返す | E-05 | ○ |
| C-14 | RetrieveSelectedTextFromBuffer が中間層として機能 | E-06 | ○ |
| C-15 | WriteToClipboard イベントでクリップボードに書き込み | E-05 | ○ |
| C-16 | ターミナルロックで排他制御 | E-05 | ○ |
| C-17 | 出力形式は CF_UNICODETEXT | **根拠なし** | △ |
| C-18 | formatWrappedRows が false の場合、非折り返し行のみフォーマット適用 | E-03 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-17 のクリップボード出力形式（CF_UNICODETEXT）について、ControlCore.cpp の WriteToClipboard イベントハンドラの先の処理を確認する必要がある
  - 候補：`src/cascadia/TerminalControl/TermControl.cpp` / クリップボードAPI呼び出し箇所 / Windows SDK ドキュメント

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - GetPlainText の基本動作はコードから明確に確認できる
- 0: 低リスク - CopyRequest の各フラグの意味はコードコメントから明確
- 1: 中リスク - クリップボードへの最終的な書き込み処理はイベントハンドラの先にあるため、直接確認していない

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] GetPlainText の2つのオーバーロードの動作が正しく記述されているか
- [ ] CopyRequest::FromConfig の各フラグ計算ロジックが正確か
- [ ] _RowCopyHelper のブロック選択/通常選択の分岐が正しいか
- [ ] クリップボードへの書き込み処理（WriteToClipboard イベント以降）の動作を確認
- [ ] パフォーマンス要件の妥当性を確認
