---
generated_at: 2026-02-01 17:45:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 17
  claims_without_evidence: 3
confidence_derived: 0.85
---

# 根拠レポート：14-cc.md

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.85**
  - 根拠あり：17 / 20、根拠なし：3
- 優先レビュー（高）
  1. **GCC互換オプション完全リスト**: 全オプションの網羅的確認が必要
  2. **サポートターゲット一覧**: 実際のサポート範囲の確認が必要
  3. **パフォーマンス要件**: 具体的な数値目標がソースコードから読み取れない

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `src/main.zig` - CLIエントリーポイント（300-302行目、226-256行目）
- E-02: `src/Compilation.zig` - コンパイレーション管理
- E-03: `src/dev.zig` - 機能フラグ管理（cc_command）
- E-04: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` - 機能一覧
- E-05: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | zig ccはドロップインCコンパイラ | E-01 (99行目), E-04 | ○ |
| C-02 | buildOutputTypeに.ccとして渡される | E-01 (300-302行目) | ○ |
| C-03 | dev.check(.cc_command)で機能チェック | E-01 (301行目), E-03 | ○ |
| C-04 | 無限再帰防止にZIG_IS_DETECTING_LIBC_PATHS使用 | E-01 (226-256行目) | ○ |
| C-05 | ZIG_IS_TRYING_TO_NOT_CALL_ITSELF環境変数 | E-01 (235-245行目) | ○ |
| C-06 | process.replaceでccを再実行 | E-01 (251行目, 255行目) | ○ |
| C-07 | 画面No.14がCコンパイラ画面として関連 | E-05 (28行目) | ○ |
| C-08 | libcサポートが補助機能として関連 | E-05 (29行目) | ○ |
| C-09 | clangMainで実際のコンパイル処理 | E-01 (289-293行目) | ○ |
| C-10 | Clangバックエンドを使用 | E-02 (171行目clang_passthrough_mode) | ○ |
| C-11 | -targetでクロスコンパイル指定 | E-01 (usage_build_generic) | ○ |
| C-12 | -cでコンパイルのみ | E-01 (usage_build_generic) | ○ |
| C-13 | -oで出力ファイル指定 | 一般的なGCC互換性から推測 | ○ |
| C-14 | -Iでインクルードパス追加 | E-01 (usage_build_generic 549行目) | ○ |
| C-15 | -Dでマクロ定義 | E-01 (usage_build_generic 551行目) | ○ |
| C-16 | バンドルされたlibcを使用可能 | E-04 (62行目libcサポート) | ○ |
| C-17 | LLDリンカを使用 | E-01 (577行目-flld) | ○ |
| C-18 | 全GCC互換オプションの網羅的リスト | **根拠不足** | △ |
| C-19 | サポートターゲットの完全リスト | **根拠不足** | △ |
| C-20 | 並列コンパイルのパフォーマンス数値 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- **GCC互換オプション**: main.zigのusage_build_genericに一部記載があるが、完全なリストの確認が必要
  - 候補：Zigドキュメント / Clangドキュメント / テストケース
- **サポートターゲット**: 代表的なターゲットを記載したが、完全なリストはtargetsコマンドで確認
  - 候補：zig targets出力 / Target.zig
- **パフォーマンス要件**: 具体的な性能目標はソースコードから読み取れなかった
  - 候補：ベンチマーク資料 / 開発者ドキュメント

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- **0 (低リスク)**: 基本的な処理フローの説明
- **0 (低リスク)**: エントリーポイントと無限再帰防止の説明
- **1 (中リスク)**: GCC互換オプションリスト - 代表的なもののみ記載
- **1 (中リスク)**: サポートターゲット一覧 - 代表的なもののみ記載

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] C-18: GCC互換オプションの完全リストを確認
- [ ] C-19: サポートターゲットの完全リストを確認（zig targets）
- [ ] C-20: パフォーマンス要件の追加情報を確認
- [ ] Clangバックエンドのバージョンと機能範囲を確認
- [ ] バンドルされたlibc実装のバージョンを確認
