---
generated_at: 2026-02-01 16:35:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：6-update_cpu_features.md

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全ての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `tools/update_cpu_features.zig` 行52-1884（targets配列定義）
- E-02: `tools/update_cpu_features.zig` 行12-23（FeatureOverride構造体）
- E-03: `tools/update_cpu_features.zig` 行25-37（Cpu, Feature構造体）
- E-04: `tools/update_cpu_features.zig` 行39-50（ArchTarget構造体）
- E-05: `tools/update_cpu_features.zig` 行1886-1946（main関数）
- E-06: `tools/update_cpu_features.zig` 行1948-1954（Job構造体）
- E-07: `tools/update_cpu_features.zig` 行1956-2416（processOneTarget関数）
- E-08: `tools/update_cpu_features.zig` 行2418-2430（usageAndExit関数）
- E-09: `tools/update_cpu_features.zig` 行2444-2465（llvmNameToZigName関数等）
- E-10: `docs/code-to-docs/バッチ一覧/バッチ一覧.csv` 行7（バッチ情報）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | LLVMからCPU機能定義を抽出する | E-05, E-07, E-10 | ○ |
| C-02 | Zigのコードを自動生成する | E-07, E-10 | ○ |
| C-03 | llvm-tblgen, llvm_src_root, zig_src_rootの3つの必須引数を取る | E-05, E-08 | ○ |
| C-04 | オプションでフィルタ引数を取る | E-05 | ○ |
| C-05 | lib/std/Target/{arch}.zigを出力する | E-07 | ○ |
| C-06 | --dump-jsonオプションでJSON出力を取得 | E-07 | ○ |
| C-07 | SubtargetFeatureとProcessorを抽出 | E-07 | ○ |
| C-08 | omitでfeatureを除外可能 | E-02, E-07 | ○ |
| C-09 | flattenでfeatureを展開可能 | E-02, E-07 | ○ |
| C-10 | zig_nameで名前変換可能 | E-02, E-09 | ○ |
| C-11 | extra_features, extra_cpusを追加可能 | E-04, E-07 | ○ |
| C-12 | 機能名、CPU名でソート | E-07 | ○ |
| C-13 | 並列処理で各アーキテクチャを処理 | E-05 | ○ |
| C-14 | 約30アーキテクチャをサポート | E-01 | ○ |
| C-15 | alpha, hppa, kvx, propellerはLLVMターゲットなし | E-01 | ○ |
| C-16 | aarch64のbranch_quotaは2000 | E-01 | ○ |
| C-17 | armのbranch_quotaは10000 | E-01 | ○ |
| C-18 | llvm-tblgenエラー時はexit(1) | E-07 | ○ |
| C-19 | Progress.Nodeで進捗表示 | E-07 | ○ |
| C-20 | -fsingle-threadedオプションの推奨 | E-08 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全ての主張がソースコードから直接確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] 対応アーキテクチャリストが最新のソースコードと一致しているか確認
- [ ] branch_quota値が最新か確認
- [ ] feature_overridesの内容が最新か確認
