---
generated_at: 2026-02-01 17:10:00
metrics:
  claims_total: 25
  claims_with_evidence: 22
  claims_without_evidence: 3
confidence_derived: 0.88
---

# 根拠レポート：3-実行ファイルビルド画面

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.88**
  - 根拠あり：22 / 25、根拠なし：3
- 優先レビュー（高）
  1. **Sema.zigの詳細処理**：意味解析の詳細フロー未確認
  2. **リンカ処理の詳細**：各プラットフォーム別リンカの動作未確認
  3. **コード生成の詳細**：LLVMバックエンドの詳細未確認

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `src/main.zig` 261-263行目 - build-exeコマンドへのディスパッチ
- E-02: `src/main.zig` 809行目〜 - buildOutputType関数
- E-03: `src/main.zig` 395-695行目 - usage_build_generic定数
- E-04: `src/main.zig` 742-750行目 - ArgMode構造体
- E-05: `src/main.zig` 703-740行目 - EmitBin/Emit構造体
- E-06: `src/Compilation.zig` 1-150行目 - Compilation構造体
- E-07: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` - 画面定義
- E-08: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 機能マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | zig build-exeで実行ファイルを生成 | E-01, E-03 | ○ |
| C-02 | buildOutputType関数が809行目から始まる | E-02 | ○ |
| C-03 | ArgModeで.build = .Exeが使用される | E-01, E-04 | ○ |
| C-04 | -targetオプションでターゲット指定 | E-03 | ○ |
| C-05 | -Oオプションで最適化モード指定 | E-03 | ○ |
| C-06 | -femit-binで出力先指定 | E-03, E-05 | ○ |
| C-07 | -fllvmでLLVMバックエンド強制 | E-03 | ○ |
| C-08 | -fincrementalでインクリメンタルコンパイル | E-03 | ○ |
| C-09 | usage_build_genericが395行目から定義 | E-03 | ○ |
| C-10 | 画面Noが3である | E-07 | ○ |
| C-11 | 主機能は機能No1のbuild-exe | E-08 | ○ |
| C-12 | 補助機能に機能No43のSemaが含まれる | E-08 | ○ |
| C-13 | 遷移先機能にLLVMバックエンドが含まれる | E-08 | ○ |
| C-14 | 遷移先機能にELFリンカが含まれる | E-08 | ○ |
| C-15 | 遷移先機能にMachOリンカが含まれる | E-08 | ○ |
| C-16 | 遷移先機能にCOFFリンカが含まれる | E-08 | ○ |
| C-17 | Compilation構造体で状態管理 | E-06 | ○ |
| C-18 | .zig/.c/.oなど複数形式に対応 | E-03 | ○ |
| C-19 | クロスコンパイル対応 | E-03 | ○ |
| C-20 | Compilation.createでコンパイラ初期化 | E-06 | ○ |
| C-21 | Compilation.updateでビルド実行 | E-06 | ○ |
| C-22 | --helpでusage_build_genericを表示 | E-03 | ○ |
| C-23 | Sema.zigで意味解析実行 | **根拠なし** | △ |
| C-24 | link.zigでリンク処理抽象化 | **根拠なし** | △ |
| C-25 | codegen/llvm.zigでLLVMコード生成 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- Sema.zigの詳細な処理フロー
  - 候補：`src/Sema.zig`を詳細確認
- link.zigの各プラットフォーム別処理
  - 候補：`src/link.zig`および関連ファイルを確認
- codegen/llvm.zigのLLVMバックエンド処理
  - 候補：`src/codegen/llvm.zig`を確認

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 1: 中リスク - ビルドコマンドはファイルシステムに変更を加えるため、出力先の動作確認が必要

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] buildOutputType関数の完全な処理フローを確認
- [ ] Compilation.create/updateの動作を確認
- [ ] 各バックエンド（LLVM、ネイティブ）の選択ロジックを確認
- [ ] 各リンカ（ELF、MachO、COFF、WASM）の選択ロジックを確認
- [ ] エラー時のメッセージが適切か確認
